**Q BOOM.**

Principe identique à la programmation d’une télécommande pour un portail électrique.

Pour le premier achat : acheter le kit

1/Mettre les piles

2/Mettre le boitier récepteur (celui que l’on pose sur le ballon pour l’éclater) sur OFF

3/ Appuyer sur le bouton rouge du récepteur et mettre le boitier sur ON tout en appuyant plusieurs secondes sur le bouton de la télécommande jusqu’à ce que les lumières s’allument.

4/ Les 4 lumières du boitier récepteur se mettent à clignoter en rouge.

5/ La Lumière VERTE de la télécommande : TEST

La lumière rouge : Fonctionnement

ATTENTION, DANGER, la lame sort du boitier par en dessous.

Les boitiers récepteur et émetteur vendus à l’unité ne contiennent pas de piles. Une télécommande peut piloter plusieurs récepteurs.

Pile de la télécommande : 3volts CR2 ou CR15H270

Pile du récepteur : rectangulaire 9 volts 6LR61